別紙２

自主点検表

次のうち該当する事項をチェックし、安全に露店を開設しましょう。

|  |  |
| --- | --- |
| 項　　目 | 確認欄 |
| 開設場所 | 消防水利(消火栓、防火水槽等)の位置から５ｍ以内の場所には設置しません。 |  |
| 消防車の進入路付近や、周囲の建物からの避難に支障を及ぼす場所には設置しません。 |  |
| 消火器等の準備 | 火気器具等を使用するため、露店ごと又は共同で消火器を設置します。 |  |
| 火気器具等は使用しないが、水バケツ等を準備します。 |  |
| 自主防火管理 | 消火、通報及び避難誘導等の担当者を決めています。 |  |
| 消火器等の正しい取扱方法等を確認しています。 |  |
| 火気器具等 | 使用する調理器具、暖房器具及び発電機等の正しい取扱方法を確認します。 |  |
| ガソリン・灯油等 | ガソリン及び灯油等を入れる容器は、消防法令等に適合したものを使用し、取扱説明書に基づき正しく使用します。 |  |
| 容器のキャップを開ける前には、必ず安全な場所でエア抜きをします。 |  |
| 給油を行う場合は、火気器具等のスイッチを切ってから行います。 |  |
| まき、炭等 | まき、石炭及び木炭等を使用する際には、みだりにその場を離れず、後始末を確実に行います。 |  |
| LPガス等 | ＬＰガス専用の器具を使っています。 |  |
| ゴムホースにひび割れ等はありません。 |  |
| ガスボンベが転倒しないように設置し、火気器具等とおおむね２ｍ以上離れた位置に設置します。 |  |
| ゴムホースの接続部は、抜け防止用のホースバンド等を使用します。 |  |
| カセットコンロは正しい取扱方法で使用します。また、予備のカートリッジは安全な場所に保管します。 |  |
| 電気器具 | 防水性能がない器具は、水及び雨などが掛からない場所で使用します。 |  |
| 電気配線に、照明器具等の荷重がかからないようにします。 |  |
| たこ足配線はせず、許容電流を守ります。 |  |
| 放火防止対策 | 露店を２日間以上にわたり開設する場合は、ガスボンベ及びガソリン携行缶等を持ち帰ります。 |  |
| 放火防止のため整理整頓を確実にします。 |  |